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[image: ]САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПВХ-ЛЕНТА   ROKAFLEX AG
Самоклеящаяся ПВХ-лента предназначена для герметизации швов и стыков теплоизоляции ROKAFLEX AG           и AG-SA.
Обеспечивает непрерывность защитного слоя в местах соединений и предотвращает образование «мостиков холода».

НАЗНАЧЕНИЕ
	• Герметизация швов и стыков ROKAFLEX AG и AG-SA
	• Обеспечение непрерывности защитного слоя в местах соединений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Характеристика
	Значение

	Материал
	Самоклеящаяся ПВХ-лента

	Температура эксплуатации
	от −40 до +85 °C

	Температура монтажа
	от +10 до +35 °C

	Толщина
	0,33 мм

	Длина рулона
	25 м



АССОРТИМЕНТ
	Толщина × ширина × длина
	Количество в упаковке, шт

	0,33 мм × 50 мм × 25 м
	24

	0,33 мм × 75 мм × 25 м
	16

	0,33 мм × 100 мм × 25 м
	12
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