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Самоклеящаяся алюминиевая лента предназначена для герметизации швов и стыков теплоизоляционных изделий ROKAFLEX с алюминиевым и фольгированным покрытием.
Обеспечивает надежное соединение элементов теплоизоляции и предотвращает образование «мостиков холода».

НАЗНАЧЕНИЕ
	• Герметизация швов и стыков теплоизоляционных изделий
	• Применение с алюминиевыми и фольгированными покрытиями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Характеристика
	Значение

	Исполнение
	Алюминиевая самоклеящаяся лента

	Длина рулона
	25 м

	Варианты
	Гладкая / армированная стеклотканью



АССОРТИМЕНТ
	Ширина × длина
	Количество в упаковке, шт

	Гладкая, 50 мм × 25 м
	24

	Гладкая, 75 мм × 25 м
	16

	Гладкая, 100 мм × 25 м
	12

	Армированная стеклотканью, 50 мм × 25 м
	24

	Армированная стеклотканью, 75 мм × 25 м
	16

	Армированная стеклотканью, 100 мм × 25 м
	12
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