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ОЧИСТИТЕЛЬ / РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РАБОТЫ С КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ ROKAFLEX
Очиститель Rokaflex — специальный очиститель/разбавитель, разработанный для работы с клеевыми составами и теплоизоляцией Rokaflex. Обеспечивает качественную подготовку поверхностей перед склеиванием и способствует формированию надежного клеевого соединения.

НАЗНАЧЕНИЕ
	• Подготовка поверхностей перед склеиванием
• Очистка изолируемых поверхностей
	• Удаление излишков клея и очистка инструмента
• Регулирование вязкости клея при необходимости



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Характеристика
	Значение

	Объем упаковки
	1 л

	Температура хранения
	от +15 до +25 °C

	Основные условия
	Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении, вдали от прямого солнечного излучения и источников тепла




ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ОЧИСТИТЕЛЯ ROKAFLEX
Приведенные значения являются ориентировочными. Фактический расход может отличаться в зависимости от условий выполнения монтажных работ.
РАСХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	Наименование
	Единица
	Ориентировочный расход*

	Трубная изоляция Ø 6–22 мм
	100 м трубки
	0,5–0,8 л

	Трубная изоляция Ø 28–54 мм
	100 м трубки
	0,8–1,2 л

	Трубная изоляция Ø 57–114 мм
	100 м трубки
	1,2–2,0 л

	Листовая / рулонная изоляция
	100 м²
	2,0–3,0 л

	Очистка инструмента
	1 комплект инструмента
	0,1–0,2 л



ПРИМЕЧАНИЕ
* Расход является ориентировочным и зависит от степени загрязнения поверхности, диаметра трубопровода, качества подготовки поверхности, квалификации монтажного персонала и технологии выполнения монтажных работ.
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